Pliego de especificaciones técnicas de equipamiento de seguridad a adquirir por el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe:

Renglón Único:
Ítem 1: 
Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio Anexo Tribunales Santa Fe.
· Arco Detector de metales: 
· Cantidad: 4
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
· Túnel de rayos X:
· Cantidad: 2
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
Ítem 2: 
Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Reconquista.
· Arco Detector de metales: 
· Cantidad: 2
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
· Túnel de rayos X:
· Cantidad: 1
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
Ítem 3: 
Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Rafaela.
· Arco Detector de metales: 
· Cantidad: 2
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
· Túnel de rayos X:
· Cantidad: 1
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
Ítem 4: 
Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Vera.
· Arco Detector de metales: 
· Cantidad: 1
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
· Túnel de rayos X:
· Cantidad: 1
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
Ítem 5: 
Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal.
· Arco Detector de metales: 
· Cantidad: 2
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
· Túnel de rayos X:
· Cantidad: 1
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
Ítem 6: 
Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Cañada de Gómez.
· Arco Detector de metales: 
· Cantidad: 2
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.
· Túnel de rayos X:
· Cantidad: 1
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión
· Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.
Ítem 7: 
Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Villa Constitución.
· Arco Detector de metales: 
· Cantidad: 2
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.
· Túnel de rayos X:
· Cantidad: 1
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión
· Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.
Ítem 8: 
Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Casilda.
· Arco Detector de metales: 
· Cantidad: 2
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.
· Túnel de rayos X:
· Cantidad: 1
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión
· Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.
Ítem 9: 
Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de San Lorenz.
· Arco Detector de metales: 
· Cantidad: 2
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.
· Túnel de rayos X:
· Cantidad: 1
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Fecha límite de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión
· [bookmark: _GoBack]Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.
Forma de entrega:
· Se aceptarán entregas parciales de renglón (por ítem completo)
· No se aceptarán entregas parciales de ítem
Características generales del equipamiento ofertado:
· Los equipos ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento. 
· El equipamiento deberá ser de marca reconocida internacionalmente y contar con representación y soporte oficial físico en Argentina.
· Soporte técnico especializado, ingeniería y asistencia pre y post venta con personal propio de la marca dentro del país.

Características Técnicas mínimas de Arco detector de metales:
· Dimensiones:
· Dimensiones mínimas de túnel interior: 2005 mm x 727 mm x 600 mm (alto x ancho x profundidad)
· Alimentación:
· 100~240 V, 50/60 Hz
· Interfaces de conexión:
· Conexión de Red de datos: Ethernet
· Conexión de energía
· Conexión salida de alarma: debe contar con dos salidas como mínimo para conexión de dispositivos externos. 
· Características generales:
· Detección de metales:
· Detección de metales ferrosos y no ferrosos con un peso mínimo de 30[gramos] o superior.
· Configuración de parámetros: el equipamiento debe contar con perfiles preestablecidos y perfiles configurables según el tipo de entorno de implementación, permitiendo configurar parámetros de frecuencia de escaneo y sensibilidad.
· Umbral de alarma: configura en 1000 niveles (o superior) de sensibilidad de detección para disparo de alarma.
· Conectividad: conexión a red ethernet para configuración de parámetros mediante interfaz web.
· Integración a software de gestión para administración de flujo de personas y alarmas.
· Pantalla de visualización integrada: la unidad debe contar con dos pantallas.
· Pantalla frontal:
· Tamaño: 7 [pulgadas] o superior
· Tipo: LCD
· Información mostrada: conteo de individuos registrados e información de alarmas de detección.
· Pantalla posterior:
· Tamaño: 29 [pulgadas] o superior.
· Tipo: LCD.
· Información mostrada: datos de monitoreo, captura facial del individuo, indicación de zona de detección, estado de alarma.
· Configuración de alarma de detección multi-zona: debe admitir configuración de hasta 33 zonas de detección como mínimo, pudiendo diferenciar y visualizar en pantalla de forma simultanea las zonas de detección positiva.
· Altura mínima de detección: detección efectiva en alturas de 3[centímetros] o inferior referente a plano de base de instalación.
· Monitoreo: el equipo debe contar con cámara de video tipo IPC – 2[Mp] mínimo para captura y grabación continua mediante software de administración que permita la revisión y recuperación de datos de video y detección de metales por individuo.
· Indicación de estado: el equipo debe contar con indicación visual y sonora acorde al estado del mismo (alarma, escaneo en curso, espera)
· Autodiagnóstico: el equipo debe contar con sistema de autodiagnóstico e información de fallas o averías.
· Garantía de fábrica: 36 meses (o superior) a partir de la fecha de entrega del equipo


Características Técnicas mínimas de Túnel de Rayos X:
· Equipamiento Principal: Túnel de control de seguridad inteligente de rayos X, Monitor LCD de 21.5” con resolución 1080p, teclado de operación y ratón incluido
· Mesa de entrada/salida de objetos: 
· Entrada de 0,6 m - Mesa plana incluida.
· Salida de 1,2 m - Mesa plana incluida.
· Dimensiones:
· Dimensiones mínimas de túnel interior: 650 mm (ancho) × 500 mm (alto)  
· Peso máximo soportado por banda transportadora: 150 Kg
· Tamaño mínimo de mesa de operación: 850 mm x 700 mm x 1200 mm (largo x ancho x alto)
· Rendimiento: 
· Resolución de línea: De 38 AWG a 40 AWG - 38 AWG estándar, 40 AWG típico
· Penetración panel de acero: De 30 a 34 mm; 30 mm estándar, 34 mm típico
· Resolución espacial: 1,0 mm (horizontal y vertical)
· Generador de rayos X: 160kV 1.2mA (Ajustable)
· Enfriamiento por rayos X/ Período de trabajo: Enfriamiento de aceite/continuo
· Seguridad de la película: Estándar de ASA/ISO1600
· Radiación: <1 μGy/h, a 50 mm de distancia de la hoja del dispositivo por un tiempo <1μseg
· Transportador: 
· Altura del transportador: De 678 a 683 milímetros ajustable en un rango de 2 a 5 mm
· Velocidad: 0,2 m/s, 0,3 m/s, 0,4 m/s ajustable
· Sistema de monitoreo:
· Tipo de sensor: CMOS de barrido progresivo de 1/2,7"
· Cámara: 4 canales  
· Ruido: <= 70 dB
· Compresión de video: H.265 /H.264 / MJPEG
· Resolución: 1920× 1080 a 24 bits o superior
· Procesado de imagen: Soportado en tiempo real
· Velocidad de fotograma: 50 Hz: 25 fps (1920× 1080,1536× 864,1280 × 720)
· Identificación de material: Soportado por amplitud de espectro, distinción por color, para materiales orgánicos e inorgánicos y otros materiales
· Interpretación de imagen: En varios modos. Color, pseudo color y en B/W(soporte de 255 niveles en escala de grises)
· Funciones de análisis de imágenes:
· Fecha/hora 
· Contador de paquetes 
· Alerta sonora 
· ID del operador 
· Indicador modo operación 
· Visualización paquetes previamente analizados  
· Teclas programables 
· Zoom 
· Protección de radiación para operadores
· Reportes de fallas 
· Botón de emergencia para apagado 
· Detección de objetos por emisión de RX
· Tiempo de almacenamiento: ≥30 días con tasas de capturas de más de 1000 imágenes diarias
· Funciones inteligentes:
· Mercancías prohibidas: 35 tipos principales
· Método de inicio de sesión: Rostro/ Huella dactilar/ Contraseña
· Panel de control:
· Soporte de hasta dos monitores
· Debe incluir pantalla de 21.5", 1920×1080 
· Panel de control de 17” 1920×1080
· Teclas de función programable: soportado
· Tamaño de la imagen de la cámara: 1 canal, 1920 x 1080
· Características generales: 
· Consumo: <0,8 KVA
· Alimentación eléctrica: 110 VCA/220 VCA (±10%) 50±3 Hz control, sistema de Eficiencia energética
· Material de construcción: Acero, protegido con material electrostático, con protección de doble cortina de plomo en cuerpo y paneles, y acero inoxidable en bases para acceso a los rodillos
· Certificados en seguridad de radiación y operación: RoHS, FDA, EMC, CE, FCC, ASA/ISO1600, ISO 14001
· Garantía de fábrica: 36 meses (o superior) a partir de la fecha de entrega del equipo.

