Pliego de especificaciones técnicas de equipamiento de reconocimiento facial para Sistema de Control de Acceso a adquirir por el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe:

Renglón Único:
Ítem 1: 
Equipamiento de reconocimiento facial a ser instalados en el edificio Anexo Tribunales Santa Fe y Edificio de los Tribunales de Santa Fe.
· Equipo de reconocimiento facial: 
· Cantidad: 18
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 45 días corridos a partir de la adjudicación
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
Ítem 2: 
Equipamiento de reconocimiento facial a ser instalados en el edificio Judicial ubicado en Urquiza 2463 (Ciudad de Santa Fe), Tribunales de Reconquista, Tribunales de San Cristóbal, Tribunales de Rafaela, Tribunales de Vera y edificio de Instituto Médico Legal / Defensoría Zonal (Ciudad de Santa Fe).
· Equipo de reconocimiento facial: 
· Cantidad: 16
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 45 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión 
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
Ítem 3: 
Equipamiento de reconocimiento facial a ser instalados en el edificio Centro de Justicia Penal ciudad de Rosario y Tribunales de Rosario.
· Equipo de reconocimiento facial: 
· Cantidad: 18
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 45 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión 
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
Ítem 4: 
Equipamiento de reconocimiento facial a ser instalados en el edificio de los Tribunales de Cañada de Gómez, Tribunales de Villa Constitución, Tribunales de Casilda y Tribunales de San Lorenzo.
· Equipo de reconocimiento facial: 
· Cantidad: 14
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 45 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión 
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.
Ítem 5: 
Equipamiento de reconocimiento facial para respaldo de los sistemas instalados en las dependencias Judiciales de Circunscripción 1 y 2.
· Equipo de reconocimiento facial: 
· Cantidad: 8
· Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.
· Plazo de entrega: 45 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión 
· Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

[bookmark: _GoBack]Forma de entrega:
· Se aceptarán entregas parciales por ítem completo
· No se aceptarán entregas parciales de ítem
Características generales del equipamiento ofertado:
· Los equipos ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento. 
· El equipamiento ofertado en los Ítems 1, 2, 3, 4 y 5 deberá ser de modelo similar para mantener la estandarización de los sistemas instalados en las dependencias Judiciales de la Provincia de Santa Fe.
· Soporte técnico especializado, ingeniería y asistencia pre y post venta con personal propio de la marca dentro del país.

Características Técnicas mínimas de Equipo de reconocimiento facial para Sistema de Control de Acceso:

· Marca: Suprema
· Compatible con BioStar 2
· Credenciales:
· Biométrica: Facial
· Tarjeta RF: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3(1), FeliCa
· Móvil: NFC, BLE
· Teclado codificado (PIN): Compatible
· Código QR/Código de barras: Compatible
· Capacidad memoria interna: Memoria flash de 32 GB + RAM de 4 GB
· Tipo de pantalla: LCD en color IPS 5.5”
· Resolución de pantalla: 720 x 1280  píxeles
· Cámaras: 
· IR: 2MP
· Visual: 2MP
· Clasificación IP: IP65
· Clasificación IK: IK06
· Reconocimiento Facial:
· Distancia de autentificación: 0.6 ~ 1.0 m
· Altura de autentificación: 1.4 ~ 1.9 m
· Velocidad de identificación: no superior a 0.4 segundos
· Capacidad de Usuarios:
· Cantidad de usuarios: Hasta 100.000
· Cantidad de credenciales: 
· Huella: 100.000
· Rostro: 50.000
· Capacidad de almacenamiento de eventos: 5.000.000
· Capacidad de almacenamiento de imágenes: 50.000
· Interfaces: 	
· Ethernet: 10/100/1000 Mbps, MDI/MDI-X automática /TPC/UDP
· RS-485: 1 canal maestro/esclavo (seleccionable)
· Wiegand: Entrada de 1 canal, salida de 1 canal
· Entrada TTL: 3 canales de entrada
· Salida relé: 1 salida
· USB: USB 2.0 (Maestro)
· Generales: 
· Alimentación: 
· Voltaje: 12 Vdc, Corriente: Máx. 1 A
· Voltaje: 24 Vdc, Corriente: Máx. 0.65 A
· Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 50 °C
· Humedad de funcionamiento: 0 % ~ 80 %
